Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №1 от 04.04. 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22»*

*Ставропольский край, Кочубеевский район, х.Стародворцовский, улица Ленина, 30*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 15 |  | Выключатели и розетки на высоте 1,8м от уровня пола. Размеры кабинок глубина 1,20м ширина 1,0м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет, имеются пороги при входе в туалеты,  отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,  отсутствуют поручни и опоры  отсутствуют крючки для одежды, костылей | ДЧ-И (К, О, С, Г) | Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м, туалетные кабинки расширить на 0,65м, углубить на 0,6м. монтировать крючками, установить поручни и опоры  устранить пороги при входе в туалеты,  установить крючки для одежды, костылей и т.п. | индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях.  Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:  - в универсальной кабине,  - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов  Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства  об опасностях | ДЧ-И (К, О, С, Г) | Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола  установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами,  установить предупреждающие тактильные маячки | индивидуальное решение с ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;  **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:**Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**